|  |  |
| --- | --- |
| **logo1** | **REGIONE LOMBARDIA** |
| PROVINCIA DI PAVIA |
| **UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA**  CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO  Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV)  tel. 038588021 – mail: infoprimacollina.it – pec: unionelombarda.primacollinapec.it  P.I./C.F. 01931190183 |
| **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA** |

**Allegato B)**

**MODULO OFFERTA TECNICA**

**Realizzazione di nuove infrastrutture per il miglioramento della sicurezza stradale.**

CUP I11B17000250004 – CIG 7277575CDD

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di (*carica sociale)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OFFRE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterio 1** | Implementazione della rete di pubblica illuminazione propedeutica al contenimento dei consumi energetici tramite lampade a led | | Punteggio massimo: 25 punti | |
|  | | | | |
| Descrizione | | N. installazioni | Punti | **OFFERTA TECNICA**  (indicare la scelta con una “x” la mancata indicazione corrisponde a zero) |
| Fornitura di plinto per pali di illuminazione pubblica in calcestruzzo Rck > 20 N/mmq, compreso scavo, fornitura e posa di tubo in cemento diam. 20/25 per alloggiamento palo, formazione tubazione di collegamento per passaggio cavi; fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in CLS senza fondo dim. 45x45x70 completo di chiusino in ghisa sferoidale C250. Compresa la fornitura e posa di palo per I.P. in acciaio S275JR, lunghezza 5 ml | | 5 | 5 |  |
| 10 | 10 |  |
| 20 | 25 |  |
|  | |  |  | |
| **Criterio 2** | Miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali mediante rifacimento del manto stradale usurato in centro abitato | | Punteggio massimo: 25 punti | |
|  | | | | |
| Descrizione | | mq | Punti | **OFFERTA TECNICA**  (indicare la scelta con una “x” la mancata indicazione corrisponde a zero) |
| Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume al 5,5-6,5% del peso del pietrisco calcareo compreso pulizia della strada, emulsionatura, stesa e rullatura, spessore finito 30 mm. | | 100 | 5 |  |
| 200 | 10 |  |
| 800 | 25 |  |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Criterio 3** | Miglioramento della sicurezza della circolazione stradale mediante realizzazione e/o rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale in centro abitato; | | Punteggio massimo: 25 punti | |
|  | | | | |
| Descrizione | | ml | Punti | **OFFERTA TECNICA**  (indicare la scelta con una “x” la mancata indicazione corrisponde a zero) |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436 costituita da strisce longitudinali eseguite con vernice rifrangente premiscelata bianca spessore 15 cm | | 600 | 5 |  |
| 1000 | 8 |  |
| 2400 | 12 |  |
|  | | N. | Punti |  |
| Realizzazione di impianto segnaletica verticale composto da triangolo/ottagono/disco/specchio alluminio, diam./lato 60 cm, compreso palo zincato, collari, assemblaggio e posa in opera. | | 5 | 5 |  |
| 10 | 10 |  |
| 15 | 13 |  |
|  | | | | |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ………….………………………….

(nominativo del firmatario)

N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate.